







**Cấu hình RadiusServer và Wireless Lan Controller (WLC)**





1. Cài đặt IP cho Server  
   
2. Cấu hình AAA  
   - Cấu hình NetWork cho WLC đăng nhập  
   - Cấu hình User cho Client đăng nhập  
   
3. Cấu hình WLC  
   - đặt IP  
     
   - tạo Wireless LANs cho từng Acess point  
     
   - Set AP group  
     
   - Cấu hình DHCP  
   
4. Kết nối client vào Server

IP Wireless -> Profiles -> edit -> Advanced Setup -> nhập SSID -> next -> next -> chọn WPA2-Enter -> nhập thông tin user -> save

Bài 2.



Cấu hình Routing

Cấu hình Mail

